별첨 1		경기도 미니태양광 설비 시공기준

1. 시공기준

가. 공통기준

1) 미니태양광 발전설비의 주요자재(모듈, 인버터, 모니터링 장치, 모듈 거치대)는 의무적으로 생산물책임보험에 가입한 제품을 사용하여야 하며, 5년간 무상하자보수를 하여야 한다.

나. 태양전지판

1) 태양광 모듈은 신재생에너지센터에서 인증(KS 인증 제품 포함)된 제품만을 사용한다.

2) 모듈의 설치장소에는 수목, 건물 등으로 인한 음영이 없어야 한다.

(현장 확인 점검표상에 방위각 정확히 기재 요망)

다. 모듈 거치대

1) 태양광 모듈을 난간에 거치 시 2개소 이상 견고히 결속하여야 하고, 거치대는 내풍압 시험 성능검사 적합제품 사용한다.

2) 옥상형의 경우 앙카볼트 및 구조물은 용융아연도금 동등 이상의 부식방지 처리를 하여야 하며 구조안전진단결과 안정성이 입증된 제품이어야 한다.

3) 거치대 설치 후 시설물의 추락방지를 위한 방안을 수립하여 설치한다.

4) 모듈거치대는 스테인레스, 또는 용융아연도금 등 내부식성 자재를 사용하여야 한다.

5) 거치대를 설치하는 장소에 대한 안전점검을 실시하여야 하며, 노후화된 건물이나 설치장소의 균열 등 안전을 저해하는 요인의 발견 시 지지력시험 등을 시행하여야 한다.

라. 전기배선 및 접속함

1) 외부 노출 배선은 합선 등의 전기적 사고가 발생되지 않도록 방수처리 및 몰딩 처리한다.

2) 안전이 확보되는 장소에 전용콘센트를 설치하여 연결한다.(전용 콘센트가 아닌 경우 안전이 확보되어야 함)

마. 인버터

1) 인버터는 신재생에너지센터에서 인증(KS 인증 제품 포함)된 제품만을 사용한다.

2) 절연이 확보된 안전한 위치에 설치하고, 전기적으로 절연되어야 한다.

바. 기  타

1) 참여기업 선정 시 모듈 및 인버터는 원칙적으로 다른 제품으로 변경이 불가하나 부득이 한 경우 사전에 경기도의 승인을 득하여야 한다.

2) 신청인에게 운전교육 및 매뉴얼을 제공하고, 설치확인 현장점검표에 따라 현장 확인을 실시하고, 작성하여 제출한다.

3) 시공업체는 설비소유주에게 소비자 주의사항 및 운전매뉴얼을 제공하여야 하며, 운전 교육을 실시하여야 한다.

4) 시공업체는 설치완료 후 하자이행증권(5년) 또는 5년간 무상하자보증이행을 확약하는 하자이행각서나 보증서(5년)를 소비자에게 제출하고 사본을 경기도와 해당 시ㆍ군에 제출하여야 한다.

5) 시공기준에서 규정한 내용 이외의 사항에 대해서는「신·재생에너지 설비의 지원 등에 관한 지침」 제7조(시공기준 등) 중 태양광 설비에 관한 규정을 준용한다.